**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Kłokock-Głodowo nr 170520C**

1. Proszę o potwierdzenie, iż wykonanie rowów na całości zadania wchodzi z zakres zamówienia oraz potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje pasem drogowym szerokości umożliwiającej wykonanie rowów. Jeśli Zamawiający potwierdza proszę o dodanie stosownych pozycji do przedmiaru

Ad.1 Wykonanie rowów nie obejmuje zamówienia.

1. Proszę o potwierdzenie, iż zakres zamówienia nie obejmuje wykonania przepustów oraz ścianek czołowych pod zjazdami.

Ad.2 Wykonanie przepustów wraz ściankami czołowymi nie obejmuje zamówienia

1. Proszę o dodanie do przedmiaru pozycji związanej z wykonaniem warstwy wiążącej na zjazdach.

Ad.3 Wykonanie warstwy wiążącej na zjazdach nie obejmuje zamówienia

1. Proszę o weryfikację przekroju konstrukcyjnego (rys nr 3). Zgodnie z rysunkiem grubość warstwy kruszywa powinna wynosić 15+8+3+3 cm= 29 cm a nie 15 cm

Ad.4 Należy wykonać warstwę z kruszywa łamanego pod jezdnią o grubości 23 cm natomiast warstwę kruszywa celem umocnienia pobocza o grubości 15 cm