W na wiązaniu do zapytania informuję :

1. W opisie technicznym oraz na przekroju konstrukcyjnym założono warstwę ścieralną AC 11S, natomiast w SST podano AC5S, AC8S, AC11S. Wnosimy o podanie prawidłowego uziarnienia warstwy ścieralnej.

Należy przyjąć AC11S.

1. Prosimy o podanie właściwej długości jezdni. W SIWZ, SST Zamawiający podaje długość 995 m, natomiast w kosztorysie ofertowym w wyliczeniach podano 1000 m.

Różnica wynika z zaokrąglenia należy przyjąć 1 km

1. Czy posiadają Państwo uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w sprawie podłączenia przebudowywanej drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 557 (km 0+000 wg projektu znajduje się na krawędzi drogi wojewódzkiej)? Jeżeli tak to prosimy o załączenie uzgodnienia.

Na obecna chwilę Zamawiający nie posiada uzgodnień z ZDW.

1. Ile wynosi prawidłowa powierzchnia zaprojektowanej mijanki. Wg rysunku na projekcie powierzchnia wynosi 27 m~, natomiast do kosztorysu przyjęto 270 m .

Mijana ma mniejszą powierzchnię ja zakładane w kosztorysie 270 m2 pozostała powierzchnia dotyczy innych elementów drogi jak skrzyżowania.