**PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ II**

1. Proszę o weryfikację czy w pozycjach kosztorysowych 2 d.l oraz 3 d.l nie doszło do omyłki gdyż nie jest technicznie możliwie wykonanie robót ziemnych na grubość 1,5 cm oraz formowanie nasypów o grubości 2,5 cm

**Ad.1 Wyjaśniam, że te wielkości są policzone jako uśrednione. Zarówno nasyp jak i wykop będzie wykonany punktowo, i możliwe będzie zachowanie reżimu technologicznego.**

1. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie odcinka próbnego przed realizacją robót bitumicznych. Jeżeli tak to prosimy o podanie lokalizacji i konstrukcji odcinka próbnego?

**Ad.2 Tak Zamawiający przewiduje wykonanie odcinka próbnego. Dopuszcza wykonanie  w ciągu robót.**