W nawiązaniu do zapytania wyjaśniam co następuje:

* brak aktualnych uzgodnień z gestorami sieci, które należy osłonić rurami dwudzielnymi,

**Należy zabezpieczyć rurami kable przechodzące poprzecznie do jezdni;**

* brak profilu podłużnego,

**Niweleta będzie dostosowana do istniejącego terenu;**

* brak tabeli robót ziemnych,

**Niweleta będzie dostosowana do istniejącego terenu oparte na korytowaniu;**

* brak opisu dotyczącego ułożenia drenażu oraz remontu istniejącej sieci melioracyjnej.
* brak SST

**W załączeniu**

Istnieją rozbieżności w opisach szerokości projektowanej warstwy bitumicznej: wg przekroju i kosztorysu 5,20 m a wg opisu technicznego 5m.

**Należy wykonać 5.2 m**