**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Pytanie nr 1** - dot.: pkt 1.7, załącznika nr 6

Zamawiający wymaga by wytrzymałość każdego podestu roboczego wynosiła min. 200 kg. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z podestami roboczymi dostosowanymi do ciężaru dwóch ratowników, a zatem o wytrzymałości min. 180 kg?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza by wytrzymałość każdego podestu roboczego wynosiła poniżej 200 kg.**

**Pytanie nr 2** - dot.: pkt 1.10, załącznika nr 6

Zamawiający wymaga by kabina pojazdu była zawieszona na poduszkach pneumatycznych z systemem samopoziomującym. Pragniemy zwrócić uwagę, że jest to zapis uniemożliwiający złożenie ważnej oferty na podwoziu innym niż podwozie marki MAN. Wspomniany producent podwozi jest obecnie jedynym producentem na rynku oferującym kabinę zawieszoną na poduszkach pneumatycznych z systemem samopoziomującym. Czy zatem zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z innym rodzajem zawieszenia kabiny, np. mechanicznym zawieszeniem kabiny?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza innego zawieszenia kabiny pojazdu aniżeli na poduszkach pneumatycznych z systemem samopoziomującym.**

**Pytanie nr 3** - dot.: pkt 1.10 załącznika nr 6

Zamawiający wymaga by kabina była wyposażona w 4 fotele dla załogi siedzącej z tyłu z uchwytami do mocowania aparatów powietrznych. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z kabiną wyposażoną w ławkę dla czterech członków załogi siedzących z tyłu z mocowaniami aparatów oddechowych umieszczonymi w oparciach oraz schowkiem pod siedzeniem załogi?

**Odp. Zamawiający wymaga by kabina była wyposażona w 4 fotele dla załogi siedzącej z tyłu z uchwytami do mocowania aparatów powietrznych.**

**Pytanie nr 4** - dot.: pkt 1.10, załącznika nr 6

Zamawiający wymaga by w kabinie znajdowała się sygnalizacja świetlna i dźwiękowa podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z sygnalizacją świetlną podłączenia do źródła zewnętrznego, bez sygnalizacji dźwiękowej.

**Odp. Zamawiający wymaga by w kabinie znajdowała się sygnalizacja świetlna i dźwiękowa podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania.**

**Pytanie nr 5** - dot.: pkt 1.12, załącznika nr 6

Zamawiający wymaga wyłącznik główny akumulatorów znajdował się w kabinie w zasięgu kierowcy. Czy Zamawiający dopuści zaoferowani pojazdu z wyłącznikiem głównym akumulatorów umieszczonym na zewnątrz kabiny w pobliżu stopni wejściowych od strony kierowcy?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza by wyłącznik główny akumulatorów znajdował się poza kabiną**

**Pytanie nr 6** - dot.: pkt 1.20, załącznika nr 6

Zamawiający wymaga by podwozie pojazdu było w kolorze czarnym. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z elementami podwozia zbliżonymi do koloru czarnego- ciemnoszarymi?

**Odp. Zamawiający wymaga by podwozie pojazdu było w kolorze czarnym.**

**Pytanie nr 7** - dot.: pkt 1.22, załącznika nr 6

Zamawiający wymaga by wylot spalin pojazdu był umieszczony z lewej strony. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z wylotem spalin wyprowadzonym do góry, wzdłuż ściany tylnej kabiny?

**Odp. Zamawiający wymaga by wylot spalin pojazdu był umieszczony z lewej strony**

**Pytanie nr 8** - dot.: pkt 2.4, załącznika nr 6

Zamawiający wymaga by skrytki na sprzęt były wyposażone w min. 5 wysuwanych szuflad poziomych oraz 1 szufladę pionową. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z inną ilością szuflad pozwalającą na bezpieczne i ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu, która zostanie ustalona na etapie realizacji?

**Odp. Zamawiający wymaga by skrytki na sprzęt były wyposażone w min. 5 wysuwanych szuflad poziomych oraz 1 szufladę pionową,**

**Pytanie nr 9** - dot.: pkt 2.6, załącznika nr 6

Zamawiający wymaga by oświetlenie pola pracy składało się miedzy innymi z listew LED do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe. Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1846-2 oświetlenie robocze powinno zapewniać min. 5 luksów w odległości l m od pojazdu na poziomie gruntu. Czy zamawiający dopuści pojazd, który nie będzie wyposażony w zewnętrzne listwy LED umieszczone bezpośrednio nad żaluzjami, ale z oświetleniem pola pracy zapewniającym zgodne z normą oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m od zabudowy pojazdu?

**Odp. Zamawiający wymaga by oświetlenie pola pracy składało się m.in. z listew LED do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe**

**Pytanie nr 10** - dot.: pkt 2.11, załącznika nr 6

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał zbiornik wody o pojemności min. 3,0 m3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 2,5 m3?

**Odp. Zamawiający wymaga by pojazd posiadał zbiornik wody o pojemności min. 3,0 m3**

**Pytanie nr 11** - dot.: pkt 2.29, załącznika nr 6

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał instalację zraszaczową z min. 6 zraszaczami. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z instalacja zraszaczową spełniającą wymagania Załącznika nr 2 od Rozporządzenia MSWiA z dwoma zraszaczami umieszczonymi z przodu przed przednią osią pojazdu i dwoma umieszczonymi pomiędzy osiami pojazdu?

**Odp. Zamawiający wymaga by pojazd posiadał instalację zraszaczową z min. 6 zraszaczami,**

**Pytanie nr 12** - dot.: pkt 2.30, załącznika nr 6

Zamawiający wymaga by sterowanie masztem miało zasięg min. 50 m. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z masztem oświetleniowym ze zdalnym sterowaniem w postaci pilota na przewodzie?

**Odp. Zamawiający wymaga by sterowanie masztem bezprzewodowe miało zasięg min. 50 m.**