**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Pytanie nr 1**

Informujemy, iż poz. 6 d2 kosztorysu ofertowego została błędnie zsumowana powierzchnia warstwy ścieralnej. Prosimy o poprawienie wartości w kosztorysie ofertowym.

**Odp. nr 1**

W załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy

**Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym pobocza należy wykonać z kruszywa odzyskanego z korytowania.

**Odp. nr 2**

Zamawiający nie potwierdza, że kruszywo na pobocza umocnione będzie pochodzić z korytowania. Należy wycenić to jako materiał własny. Będzie to kruszywo łamane, może być z gruzu betonowego wolnego od domieszek gruzu ceglanego i skażeń chemicznych.