**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy zamówienia publicznego pn:

Przebudowa drogi gminnej nr 10529 C Wichowo Chełmica

1. Przekroje konstrukcyjne oraz opis techniczny zakładają wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm na całej szerokości jezdni oraz poboczy, w kosztorysie ofertowym brak jest takiej pozycji. Wnosimy o dodanie pozycji kosztorysowej uwzględniającej warstwę odsączająca gr. 10 cm w ilości około 6,5 x 598 = 3887,00 m2.

**Ad. 1. Wykonawca w zamówieniu ma wykonać pobocza utwardzone bez warstwy odsączającej** .

1. Przekrój konstrukcyjny oraz opis techniczny wskazują na brak warstwy ścieralnej gr. 4 cm na zjazdach, kosztorys ofertowy zawiera pozycję dotyczącą wykonania warstwy ścieralnej (poz. 20 d.3). Czy istnieje konieczność wykonania warstwy ścieralnej na zjazdach?

**Ad. 2. Na zjazdach Wykonawca nie wykona warstwy ścieralnej.**

1. Przekroje konstrukcyjne oraz opis techniczny zakładają wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm na całej szerokości jezdni, w kosztorysie ofertowym brak jest takiej pozycji. Wnosimy o dodanie pozycji kosztorysowej uwzględniającej wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm w ilości około 5,1 x 598 = 3049,80 m2

**Ad. 3. Wykonawca nie wykona warstwy wiążącej na powierzchni jezdni.**

1. Istnieje kolizja projektowanej drogi gminnej z gazociągiem, czy Zamawiający posiada uzgodnienia projektu budowy drogi gminnej z OGP GAZ SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie oraz SGT EuRoPol GAZ s.a.

**Ad. 4. Tak. Zamawiający posiada uzgodnienie z kolizji z gazociągiem.**