****

Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe placówki wychowania przedszkolnego w miejscowości Trzebiegoszcz i Maliszewo

Wszystkie wymienione poniżej parametry są parametrami minimalnymi. Zdjęcia pełnią role pomocniczą i stanowią przykład. Pomoce

dydaktyczne, zabawki oraz art. plastyczne muszą posiadać oznakowanie CE.

**Załącznik nr 2 / Pakiet 3 / Część B - Meble**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **jm.** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** | **Wartość brutto** | **Opis** | **Przykładowe zdjęcie** |
|  | **Zestaw meblowy** | **1** |  |  |  |  |  | Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej.\n• Szafka D z 3 półkami, półotwarta, na cokole, 1 szt.  •Pojemnik naturalny, 4 szt. • Pojemnik naturalny z okienkiem, 2 szt. |  |
|  | **Zestaw meblowy** | **2** |  |  |  |  |  | Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej.\n• Szafka D z przegrodami na cokole, 1 szt. • Pojemnik naturalny z okienkiem, 4 szt. • Pojemnik naturalny, 8 szt. • Prowadnice, 12 par |  |
|  | **Szafka z motywem słońca** | **1** |  |  |  |  |  | • wym. 95 x 40 x 80 cm • 1 półka , Szafa postawione na cokole, korpusy, ściany, wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy, zabezpieczonym trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm.  - Plecy wykonane z płyty HDF 3 mm, kolor – brzoza - Drzwiczki wykonane z lakierowanej płyty MDF o grubości 12 mm w kolorze brzozy. - Frezowane kontury motywów na drzwiach - Plastykowe uchwyty wpuszczane w płytę drzwi Szafka posiada: - 2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami przesuwnymi. Pierwsze skrzydło z motywem drzewa w kolorach brązowy, zielony, żółty. Drugie skrzydło z motywem słońca w kolorze żółtym  Wym. 95 x 40 x 80 x + cokół o wys. 6,7 cm  Produkt musi posiadać certyfikat za zgodność z normą:PN-EN 14073-2:2006, PN-F 06010-05:1990, PN-F-06009:2001 |  |
|  | **Szafka z motywem wiewiórką** | **1** |  |  |  |  |  | • wym. 95 x 40 x 86,7 cm • 1 półka Szafa postawione na cokole, korpusy, ściany, wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy, zabezpieczonym trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm.  - Plecy wykonane z płyty HDF 3 mm, kolor – brzoza - Drzwiczki wykonane z lakierowanej płyty MDF o grubości 12 mm w kolorze brzozy. - Frezowane kontury motywów na drzwiach - Plastykowe uchwyty wpuszczane w płytę drzwi Szafka posiada: - 2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami przesuwnymi. Pierwsze skrzydło z motywem drzewa z wiewiórką w kolorach brązowy, pomarańczowy Drugie skrzydło z motywem jeża oraz dalszej części drzewa ze skrzydła pierwszego w kolorach brązowy, żółty, zielony Wym. 95 x 40 x 80 x + cokół o wys. 6,7 cm  Produkt posiada certyfikat za zgpdność z normą:PN-EN 14073-2:2006, PN-F 06010-05:1990, PN-F-06009:2001 |  |
|  | **Regał** | **1** |  |  |  |  |  | • wym. 50 x 40 x 166,7 cm • 4 półki, wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy, zabezpieczonym trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm. |  |
|  | **Szafka z motywem motyla i chmury** | **1** |  |  |  |  |  | • wym. 95 x 40 x 80 cm • 1 półka Szafa postawione na cokole, korpusy, ściany, wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy, zabezpieczonym trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm.  - Plecy wykonane z płyty HDF 3 mm, kolor – brzoza - Drzwiczki wykonane z lakierowanej płyty MDF o grubości 12 mm w kolorze brzozy. - Frezowane kontury motywów na drzwiach - Plastykowe uchwyty wpuszczane w płytę drzwi Szafka posiada: - 2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami przesuwnymi. Pierwsze skrzydło z motywem chmurki w kolorze niebieskim Drugie skrzydło z motywem chmurki i motylka w kolorach niebieskim, żółtym i czerwonym Wym. 95 x 40 x 80 x + cokół o wys. 6,7 cm  Produkt musi posiadać: certyfikat za zgodność z normą:PN-EN 14073-2:2006, PN-F 06010-05:1990, PN-F-06009:2001 |  |
|  | **Szafka z motywem kurą** | **1** |  |  |  |  |  | • wym. 95 x 40 x 86,7 cm • 1 półka Szafa postawione na cokole, korpusy, ściany, wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy, zabezpieczonym trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm.  - Plecy wykonane z płyty HDF 3 mm, kolor – brzoza - Drzwiczki wykonane z lakierowanej płyty MDF o grubości 12 mm w kolorze brzozy. - Frezowane kontury motywów na drzwiach - Plastykowe uchwyty wpuszczane w płytę drzwi Szafka posiada: - 2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami przesuwnymi. Pierwsze skrzydło z motywem kury na płocie w kolorach brązowy, czerwony i żółty Drugie skrzydło z motywem kota oraz dalszej części połota ze skrzydła pierwszego w kolorach brązowy, żółty,  Wym. 95 x 40 x 80 x + cokół o wys. 6,7 cm  Produkt posiada certyfikat za zgpdność z normą:PN-EN 14073-2:2006, PN-F 06010-05:1990, PN-F-06009:2001 |  |
|  | **Zestaw meblowy** | **2** |  |  |  |  |  | Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej.\n• 100298 Szafka M z przegrodami, 1 szt. • 126044 Pojemnik - naturalny, 6 szt.  • 100814 Prowadnice, 6 par |  |
| **Łącznie** | | | | | | |  |  | |