**PYTANIA I ODPOWIEDZI II**

**Pytanie**

Zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji instalacji fotowoltaicznej oraz przekroju konstrukcji, jak zamontować instalację, gdzie należy się podłączyć?

Ponadto prosimy o wskazanie rozdzielnicy, przebiegu kablowego, ile metrów kabla należy uwzględnić?

**Odpowiedź**

Montaż instalacji PV należy przewidzieć na dachu budynku szkoły. Budowa instalacji fotowoltaicznej wchodzi w zakres inwestycji. Założenia dot. budowy instalacji PV (3kWp), zawarte są w audycie energetycznym oraz w załączniku do tego audytu pn. analiza doboru paneli PV. Od lipca 2018r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o OZE oraz Ustawy Prawo budowlane (uchwalone 07.06.2018r.), która zwiększyła dopuszczalną moc instalacji, która nie wymaga pozwolenia do 50 kWp.